|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INFORMATICĂ APLICATĂ** | **FIŞĂ DE LUCRU** | **LAB2** |
| ARHITECTURA HARDWARE A SISTEMELOR DE CALCUL | | |

**ENUNȚ:** Pornind de la arhitectura unui sistem de calcul se vor parcurge activitățile:

* Aplicarea conceptelor teoretice de bază în scenarii practice
* Identificarea practică a elementelor unui sistem de calcul de tip stație de bază (PC)
* Monitorizarea resurselor din arhitectura hardware prin utilitare specifice

**CERINȚE:**

1. **(40 min) Configurația rețelei personale (Home Network) – arhitectura hardware**
   1. Alegeți 3 componente fizice principale din arhitectura sistemului de calcul pe care operați (PC/laptop): *CPU, sursă, memorie RAM, placă video, placă de bază, placă de rețea*. Pentru fiecare element din arhitectura propusă, se va realiza o descriere tehnică pornind de la fișele de catalog accesate la furnizorii oficiali:
      1. denumire completă a echipamentului
      2. codul de identificare (*Part Number*)
      3. 10 specificații relevante din fișa de catalog
   2. Pentru fiecare componentă, se vor descrie conectori/porturi:
      1. Denumirea conectorului/portului
      2. Funcția conectorului/portului: transport date/alimentare
   3. Pentru interfața de comunicare cu dispozitive I/O, se vor specifica
      1. Denumirea porturilor/ conectorilor
      2. Dispozitivul I/O deservit de conector

Nota 1. Pct.1.b – pot fi prezentate imagini (poze făcute componentelor/ conectorilor/ porturilor)

Nota 2. Pct.1.c – se vor atașa imagini (poză făcută interfeței de conectare cu dispozitive I/O)

**Rezolvare:** Se va realiza un tabel cu descrierea componentelor selectate mai sus

1. **(20 min)** Se vor descrie/monitoriza componentele unui sistem de calcul prin utilitarele Windows dedicate:
   1. Utilitare UI: ***msinfo32, diskmgmt, devmgmt***
   2. Linia Comanda: ***Chkdsk, Defrag, Fdisk, DiskPart, Wmic***

**Rezolvare:** Se va realiza un tabel cu descrierea rolului comenzii și a informațiilor returnate (capturi de ecran)

1. **(20 min)** Se vor parcurge întrebările și se va/vor allege varianta/variantele corecte de răspuns, argumentând corectitudinea răspunsului

* Denumiți componenta hardware conectată la placa de bază prin intermediul unui conector IDE0:

1. DVD-RW
2. Tastatură
3. HDD
4. Monitor

|  |
| --- |
| Justificare: a)  Se conecteaza prin intermediul jumperilor, si au 40 de pini |

* Placa de bază ATX folosește un conector de alimentare cu:

1. 12 pini
2. 16 pini
3. 24 pini
4. 40 pini

|  |
| --- |
| Justificare: c) 24 de pini |

* Un conector cablu VGA este dispus cu:

1. 5 pini
2. 6 pini
3. 10 pini
4. 15 pini

|  |
| --- |
| Justificare: d)15 pini  Nu poate transmite si semnal video, poate afisa rezoluti pana in 1080p |

* Comanda pentru inspectarea erorilor de hard disk:

1. Chkdsk
2. Defrag
3. Fdisk
4. DiskPart

|  |
| --- |
| Justificare: a)Chksk, deoarece printre functiile sale se numare verificarea integritatii sistemului de fisiere, a elementelor metadate asociate sistemului de fisiere. |

* Slot-urile pentru plasarea memoriei RAM pe placa de bază sunt:

1. PCIe
2. AGP
3. NCR
4. AMR

|  |
| --- |
| Justificare:   1. PCIe |

* Alimentarea unui HDD ATA se realizează printr-un conector de tip:

1. Molex
2. RJ11
3. BNC
4. RS232

|  |
| --- |
| Justificare: a)MOLEX |

**LIVRABILE:**

1 document .docx /.pdf ce conține rezolvările exercițiilor 1-3, încărcat prin intermediul funcționalității **MS FORMS.**

**TERMEN: Duminica, 10/10/2021, ora 23:45**